|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 英文名称 | 单位 | 值 |
| 封装. | Package |  | DO-41 |
| 最大反向峰值电压 | Max.Reverse Volatge | VRRM(V) | 1000 |
| 最大正向电流 | Max.Aver.Rent.Current | Io(A) | 1 |
| 最大正向浪涌电流 | Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 30 |
| 正向峰值电压 | Peak Forward Voltage | VF(V) | 1.0 |
| 反向峰值电流@25℃ | Peak Reverse Current @25℃ | IR(uA) | 2.5 |
| 工作结温 | Operation Temp.Range | Tj(℃) | -55~+125 |